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物理试题
本试题卷共14页，满分120分，考试用时120分钟。
[bookmark: 注意事项]注意事项：
1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡上指定位置。
2．选择题的作答：每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3．非选择题的作答：用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内，写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效，作图一律用2B铅笔或黑色签字笔。
4．考试结束后，请将本试题卷和答题卡一并交回。
[bookmark: 第一部分-物理]第一部分  物理
[bookmark: X0b6f659c414387c794b400e27dae84781671477]一、选择题（共12题，每题2分，共24分。在每题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）
1．古诗“谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城”中，笛声“满洛城”的传播介质是
A．嘴巴	B．笛子	C．空气	D．城墙
2．冰层热水钻探技术是我国极地科考的一种重要手段，是用高温高压热水在冰层中“烫”出一条通道。由此，冰层发生的物态变化是
A．熔化	B．凝固	C．液化	D．凝华
3．棉花种子因部分有裂缝而影响出苗率，科研人员将铁粉与种子混合搅拌让铁粉渗入裂缝中，再用某种材料靠近便能挑出有裂缝的种子。该材料可能是
A．玻璃	B．橡胶	C．木头	D．磁铁

4．小凯在家中做饭需约面粉，他用衣架完成了粗略称量：在右侧袋中放入某物体，再向左侧袋中逐勺加入面粉，直至衣架横杆水平平衡（如下图）。该物体可能是
[image: ]
A．1瓶500 mL矿泉水	B．2个鸡蛋
C．3张餐巾纸		D．4枚大头针




5．用手机的“声学秒表”功能研究球在斜面上的运动（如下图）。球从点释放瞬间开始计时，经过、、三处微小凸起时会因颠簸而产生“嗒”声，手机记录“嗒”声所对应的时刻。下列分析正确的是
[image: ]




A．球在段用时比段短	B．球在段比段运动的慢
C．手机记录的“嗒”声是电磁波	D．运动过程中球的重力没有做功
6．高铁的车厢座椅背后有下图几条温馨提示。对划线部分的提示分析不正确的是
[image: ]
A．超过限重会使桌板结构的形变不可恢复	B．勿大声喧哗是在人耳处减弱噪声
C．刹车时水会因为惯性溅出杯口	D．烟味扩散会影响乘客的健康




7．某款眼部护理仪有润眼、低热润眼和高热润眼三种模式，其等效电路如下图：润眼功能由控制电机实现，加热功能由单刀双掷开关连接不同电阻实现。若，要实现高热润眼功能，应使
[image: ]






A．断开，与触点接触	B．断开，与触点接触






C．闭合，与触点接触	D．闭合，与触点接触
8．某电磁地震仪的原理如下图。地震时磁铁与线圈发生相对运动，将地面的震动转换为电流信号。下列设备工作原理与之相同的是
[image: ]
A．风力发电机	B．电风扇	C．电饭煲	D．司南
9．手持被餐巾纸摩擦过的吸管靠近不带电的空易拉罐，易拉罐会向吸管滚动。由此可知
[image: ]
A．吸管带了电		B．餐巾纸不带电
C．摩擦创造了电荷		D．易拉罐受到吸管的排斥力
10．超临界发电是高效利用煤炭资源，使发电效率突破50%的技术。其原理是将高温高压水蒸气二次加热至温度更高后，推动汽轮发电机组发电。下列说法正确的是
A．煤炭属于可再生能源	B．水蒸气二次加热后内能减小
C．汽轮机工作将机械能转化为内能	D．该技术使发电相同的情况下耗煤更少
11．我国空间环境地面模拟装置又名“地面空间站”。可在其月尘舱内模拟月球表面尘土下降的环境中，研究月尘浓度对信号传输的影响，还可在其特种材料屏蔽环境内模拟月球的无磁场环境。下列说法正确的是
A．月尘下降过程中重力势能增大	B．月尘在地球的质量比在月球大
C．月尘影响的是声波在月球表面传输	D．利用屏蔽材料是为了消除地磁场影响
12．现在输液常用软袋来装药液。输液过程如下图，将软管一端插入药袋口，另一端针头插入手背静脉血管，软袋随药液流出逐渐变瘪。下列说法正确的是
[image: ]
A．针头形状尖锐是为了减小压强	B．针头处药液压力小于血液压力
C．软袋变瘪是因为大气压力作用	D．手抬高后针头处药液压强增大
[bookmark: 二填空题共-4-题每空-1-分共-10-分]二、填空题（共4题，每空1分，共10分）





13．为降低深空探测返回器进入大气层速度过快产生的风险，返回器常采用“打水漂”的返回方式（半弹道跳跃式返回）。如下图，轨道器携带返回器在大气层外运动时是相对__________的；在点分离后，返回器从点进入大气层，因与大气__________而产生热量，从点离开大气层时速度变小，再从点第二次进入大气层。过程返回器受力__________（填“平衡”或“不平衡”）。
[image: ]
14．在学校开展的禁毒宣传活动中，同学们了解到“笑气”属于危险化学品，滥用会对神经系统造成严重损害。“笑气”易被压缩罐装，是因为“笑气”分子之间的间隙比固体的__________，被压缩后“笑气”的密度变__________。





15．吃水线反映的是船身吃水深度。某船身吃水深度如下图，此时船底面积上受到水的压力是__________（此水域水的密度取，取）。载重线是船舶满载时在不同水域吃水线的位置。下图国内船舶的载重线标识中，密度最大的水域所对应的载重线是__________（填字母）。
[image: ]
16．某天小华家里突然断电，他立即打开室内配电箱，发现仅有总开关跳闸。为弄清是哪一条分支回路引起的，他用红外测温热像仪检测线路（如下图），原理是导线温度越高，辐射红外线越__________，在热像仪上成像越亮；接着他应重点检查分支回路__________（填序号），若该回路是插座分支回路，引起断电的原因可能是____________________。
[image: ]
[bookmark: 三探究实践题共-5-题共-21-分]三、探究实践题（共5题，共21分）

17．请在下图点画出向右运动的毛刷所受滑动摩擦力的示意图。（2分）
[image: ]



18．下图为某汽车灯光投射原理图。灯丝发出的一束光在椭圆镜面点发生反射，再经凸透镜折射后平行于主光轴射出，为凸透镜的焦点。请画出该折射光线的入射光线，并在椭圆镜面上标记点。（2分）
[image: ]
19．主动式集光器是“绿色建筑”采用的一种自然采光辅助系统。如图甲，被定日镜反射的阳光通过导光管多次反射后到达室内。
[image: ]
为研究定日镜如何根据阳光方向调整角度，设计实验如下：





如图乙，是一面水平放置的平面镜，上面竖直放置用来显示光传播路径的半圆板，半圆板由、两部分组成，的上部可绕竖直轴转动。使一束光贴着板沿不同角度射到平面镜上点，观察反射光的方向。（5分）
[image: ]
（1）由图乙得出，反射角随入射角减小而__________，且反射角和入射角大小__________。


（2）图丙中，保持入射光方向不变，将上部向后转动任意角度后，在上部均看不到反射光。说明反射光线和入射光线在__________平面内。
（3）让另一束光逆着反射光的方向射到镜面，观察到它被反射后与原入射光重合，表明反射现象中光路__________。


（4）图甲中若，则定日镜与竖直方向夹角须小于__________才能将阳光传到室内。


20．现存于湖北省博物馆的曾侯乙铜鉴缶（图甲）被誉为我国最早的保温箱和冰箱，冬天在外层鉴腹内装入热水，可让内层铜缶内的酒升温，夏天则装入冰块让酒降温。为研究其温酒的热效率，在内外两个金属容器中分别加入酒和适量热水（图乙），记录它们的温度随时间变化情况（图丙）。[]（5分）
[image: ]



（1）水的内能__________（填变化趋势），酒吸收的热量__________。



（2）水放出的热量，热效率__________%，热效率不能达到100%是因为____________________。
（3）夏天给酒降温，若铜鉴缶的外壁出现水珠，这是__________现象（填物态变化名称）。
21．小华用实验探究电阻一定时电流与电压的关系。实验中电源电压不变。（7分）
（1）请用笔画线表示导线将图甲中实物电路连接完整。
[image: ]











（2）调节电阻箱阻值__________（图乙），闭合开关，改变滑片的位置，依据测量的数据绘制的图像（图丙）。可得与成正比，那么与的比值__________，在误差允许的范围内__________的大小（填“>”“<”或“=”）。






（3）他进一步猜想该结论对不同的定值电阻均成立，于是改变电阻箱阻值重复实验，在图丙中绘制、的图像。可推断，当电阻一定时，通过的电流和两端电压的关系式为__________。
（4）图丙中，__________的电阻值最大，判断依据是___________________________________。
[bookmark: 四综合应用题共-2-题共-15-分]四、综合应用题（共2题，共15分）





22．为促进先进节能技术的应用，2026年起我国实行电动汽车能耗限值新标准。以一吨重汽车为例，每行驶消耗动力电池的电能由原来降低为。根据新标准，工程师设计了将太阳能电池集成于天窗的方案，天窗经充足光照能发电。（7分）
（1）求太阳能电池的发电功率。


（2）的电能可供“”的车载风扇工作多少小时？

（3）求新标准下电动汽车消耗动力电池电能可行驶的路程。
（4）受上述方案启发，小宇希望以跨学科实践的方式，借助AI辅助他设计新标准下降低汽车能耗的方案，请帮他完善【任务分析】中的内容。
	电动汽车能量消耗在哪些方面？
[image: ]电动汽车的能量消耗主要集中在行驶阻力耗能、电机与电控系统耗能、车载附件耗能三大方面，行驶时的阻力耗能是最大的能耗部分。
一、行驶阻力耗能（占比最大）
·空气阻力（风阻）：车辆行驶时需推开前方空气，空气阻力与车速的平方成正比。所以车速翻倍时，克服风阻所需的能量会增至约8倍。这是电动汽车高速行驶时能耗急剧上升的主要原因。
·滚动阻力：轮胎与路面接触产生的摩擦和形变产生阻力。该阻力与车辆的总质量（车重+载重）和胎压密切相关。负载越重阻力越大，而胎压不足会增加轮胎接触地面的面积，从而增大滚动阻力。
·加速/爬坡阻力：在上坡路段，车辆需要克服重力；在急加速时，电机需提供更大功率以增大牵引力。
二、电机与电控系统耗能（核心损耗）
[image: ]







23．图甲呈现的是长江武汉段“智慧航道”系统，它能通过精准的实时数据采集分析了解航道运行和水域地质情况。可通过无人船的声呐系统向水下发射超声波，利用声波往返时间和发射角度勘测水底地形（图乙）。已知船的质量为，空载时吃水深度为。（取，）（8分）
[image: ]
（1）求无人船的重力。

（2）求无人船搭载设备后的吃水深度（船体可视为长方体）。








（3）无人船沿、方向发射的两束声波均经反射回来，竖直向下，与夹角为，水中声速取。求：
[image: ]

①的距离；


[bookmark: MTBlankEqn]②、两处的高度差大小。
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