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5.电学一（电路、电流、电压、电阻、欧姆定律）
一、选择题
1.（2025·江苏盐城）家用抽油烟机装有排气扇和照明灯，使用时它们既能同时工作又能单独工作。下列电路符合要求的是（  ）
A．      B．      C．      D．
2.（2025·四川自贡）某电动自行车上有加速按钮。按下按钮时，电动机M转速增大，车速增加。能满足此要求的电路是（  ）
A．B．C．	D．





3.（2025·四川眉山）如图所示电路中，电源电压恒为。闭合开关，电路正常工作，电压表的示数为。一段时间后，电压表的示数由变为，电流表示数增大。若电路中仅有一处故障，且只发生在R1、R2上，则电路的故障是（  ）
A．R1断路	B．R2断路	
C．R1短路	D．R2短路
4.（2024·江苏徐州）如图所示电路，闭合开关，电路所处的状态是（  ）
A．通路	B．断路	
C．短路	D．无法判断
5.（2025·山东青岛）小明利用如图所示的电路探究“串联电路的电压规律”，下列说法正确的是（  ）
A．连接电路时，开关要闭合，是为了防止短路
B．测量L2的电压时，电压表接b点的导线不动，将接a点的导线接在c点
C．实验中更换不同规格的小灯泡，重复实验，是为了减小实验误差
D．结论：串联电路中，电源两端的电压等于各用电器两端电压之和
6.（2025·江苏淮安）如图所示，盒子面板上有两个小灯泡和一个开关，电源和连接它们的导线在盒子内部，某同学采用下列方案去判断两个灯泡的连接方式：①闭合开关，灯泡一个亮，一个暗，则两个灯泡并联；②闭合开关，两个灯泡同时亮，断开开关，两个灯泡同时灭，则两个灯泡可能并联；③拧下其中一个灯泡，另一个灯泡仍然亮，则两个灯泡并联；④用电压表分别并联在两个灯泡两端，示数均为1.5V，则两个灯泡并联。该同学判断正确的是（  ）

A．①④	B．③④	C．②③	D．②③④
7.（2024·云南）如图所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关S、S1和S2，灯L1、L2都正常发光，下列说法正确的是（  ）
A．电流表A2测通过灯L2的电流	
B．电流表A1和A2示数相等
C．断开S2，电流表A2示数变小	
D．断开S2，灯L1变暗
8.（2024·四川自贡）如图是滑动变阻器的结构示意图，当滑片P向右移动时，要使连入电路中的电阻变大，应选择的接线柱为（  ）
A．A和B	
B．A和D	
C．B和C	
D．B和D
9.如图所示，分别将横截面积相同而长度不同的两条镍铬合金线AB和CD接入电路，通过较长的镍铬合金线电流较小，由此可见导体的电阻与（  ）
A．温度有关系	
B．导体的材料有关系
C．导体的横截面积有关系	
D．导体的长度有关系
10.（2025·江苏宿迁）噪声是污染环境的公害之一，某科技小组为了监测噪声的强弱，用学生电源、电压表、定值电阻R0、声敏电阻R等实验器材进行探究，设计如图甲所示电路。其中R的阻值随声音强弱变化如图乙所示。某次测试中，当噪声为70dB时，电压表示数为6V；当噪声为40dB时，电压表示数为3V。下列说法正确的是（  ）
A．R0阻值为20Ω
B．电源电压为24V
C．电路中电压表示数随声音强弱增大而减小
D．当电压表示数为4.5V时，噪声强度为50dB

11.（2024·江苏宿迁）在“探究并联电路电流特点”活动中，部分电路如图所示，R1=10Ω，R2=20Ω，电流表有“0~0.6A”和“0~3A”两个量程，测量了电阻R1的电流为。为完成实验探究，做法正确的是（  ）
A．使用“0~3A”量程，只测量R2的电流
B．使用“0~0.6A”量程，只测量R2的电流
C．使用“0~3A”量程，分别测量R2支路和干路的电流
D．使用“0~0.6A”量程，分别测量R2支路和干路的电流
12.（2025·四川乐山）如图所示为R1、R2两电阻的U-I图像，则R1、R2的电阻之比为（  ）

A．3:2	B．2:3	C．3:1	D．1:3
13.（2025·四川成都）小明利用如图甲所示的电路来测量R的阻值，电源电压为3V，R的阻值约为10Ω，闭合开关后，电压表指针的位置如图乙所示。对于该实验，下列说法正确的是（  ）
A．闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移至a端
B．电流表的量程应该选择0~3A
C．图乙中电压表的读数为2.3V
D．多次测量求平均值是为了让结论更具普遍性
14.（2025·江苏苏州）如图所示的电路中，闭合开关S后，当滑片P向右移动时，则（  ）
A．电流表A示数变小
B．电压表V1示数不变
C．电压表V1示数与电流表A示数之比变大
D．电压表V2示数与电流表A示数之比变小
15.（2025·四川巴中）如图所示，R0是定值电阻，R是滑动变阻器，电源电压不变，滑片会随人的身高上下平移，人身高越高时，两电表示数变化情况正确的是（   ）
A．电流表示数变小  电压表示数变大	
B．电流表示数变大  电压表示数变小
C．电流表示数变大  电压表示数变大	
D．电流表示数变小  电压表示数变小

16.（2025·四川广元）如图甲所示电路，闭合开关，电流表和电压表的示数如图乙和丙所示，下列分析正确的是（   ）


A．灯与电阻R串联	B．电路的总电阻大于电阻R的阻值
C．通过电阻R的电流是0.40A	D．电源两端的电压为3.0V
17.（2024·湖北武汉）如图所示是一种测定油箱内油量的装置。其中R是滑动变阻器的电阻片，杠杆的右端是滑动变阻器的滑片，杠杆左端固定着一个浮子，油箱内油量变化时，滑片就在电阻片R两端之间滑动。下列说法错误的是（    ）

A．定值电阻R0和滑动变阻器是串联的	
B．油量减少时，滑动变阻器接入电路的电阻变大
C．油量增加时，电流表示数变大	
D．油箱中没有油时，电流表示数为零
18.（2024·陕西）小明在课外实践活动中设计了一款台秤，其显示端由电压表表盘改装而成，电路设计如图所示。闭合开关S，关于该台秤的分析正确的是（   ）
A．保持R2阻值不变，被测物体质量变小时，电路中电流变大
B．保持R2阻值不变，被测物体质量变大时，电压表示数变小
C．若需要使台秤的分度值变小，可以将R2滑片向左滑动
D．若台秤测量值偏小，可以将R2滑片向右滑动进行校准
19.（2024·北京）图甲为自动气象站中的测温装置，它的测温电路可简化为图乙，其中的“恒流源”是一个特殊电源，电流大小由电源内部结构决定，当电阻R变化时，通过R的电流大小保持不变。电阻R的阻值随温度的变化规律如图丙所示，通过数字电压表的示数可反映环境的温度。某次环境温度从20℃上升到30℃，电压表的示数变化了8mV。当温度的变化值相同时，电压表示数的变化值越大，该测温装置的灵敏度越高。下列说法正确的是（  ）

A．每升高1℃，R的阻值增大1.65Ω
B．通过R的电流为20mA
C．环境温度为20℃时，电压表的示数为216mV
D．若要增大该测温装置的灵敏度，可换一个电流值更小的恒流源
20.（2025·江苏南通）冬天，为控制蔬菜大棚的温度在20~28℃，同学们设计了如图所示的控制电路。电源电压3V，R1是热敏电阻，R0选用3kΩ或5kΩ的定值电阻。闭合开关S，当R1两端电压U≥2V时，开启加热系统；当U≤1.8V时，关闭加热系统。热敏电阻R1在不同温度时的阻值如下表。下列说法正确的是（  ）
	温度/℃
	4.1
	9.0
	14.3
	20.0
	28.0
	38.2
	45.5

	阻值/kΩ
	22
	16
	10
	6
	4.5
	3
	2.5



A．R1的阻值与温度成反比
B．选用3kΩ的定值电阻能够满足设计的要求
C．R1和R0的功率可能相等
D．增大电源电压使开启加热系统的温度变低
二、填空题
1.（2023·江苏宿迁）如图所示，电源电压不变将开关S、S1都闭合，灯泡L1与L2正常发光，两灯是        联，电流表测量        电流，此时断开S1，电流表的示数       （选填“变大”、“变小”或“不变”）。






2.（2025·甘肃兰州）电动汽车是指以车载蓄电池驱动电机行驶的车辆，当给汽车充电时，蓄电池相当于         （选填“用电器”或“电源”）。图示是某款车载充电线，可供三部手机同时充电，充电时三部手机的连接方式是        （选填“串联”或“并联”），若拔掉其中一部手机，则电路中的总电流将        （选填“变大”、“变小”或“不变”）。
3.（2024·山东东营）如图所示，电源电压不变，闭合开关S，灯泡L1、L2都发光，一段时间后，其中一个灯泡突然熄灭，而电压表示数不变，电流表示数几乎为零，由此判断发生故障的原因可能是           。

4.如图所示是一种英语听力播放控制装置的原理图，“播放器”有电流通过时会播放音乐；“定时开关”达到设定时间后能自动断开。闭合开关S：

(1)当“定时开关”处于闭合状态时，指示灯        （选填“会”或“不会”，下同）亮；当“定时开关”达到设定时间自动断开后，播放器        播放英语听力。
(2)“定时开关”断开后，“指示灯”和“播放器”的连接方式是        联。
5.（2025·四川达州）一节新干电池电压约为      V，如图所示电阻箱阻值读数为      Ω。





6.（2024·江苏镇江）图1是小华设计的天然气浓度测试仪，电源电压U恒为，R为定值电阻，电压表量程为，将电压表作为气体浓度的显示装置。气敏电阻RX阻值与气体浓度的关系如图2所示。当气体浓度增加时，RX的阻值将      ，电压表的示数会       。要求将电压表示数为处标为气体浓度0.5%，电阻R的阻值应为        。若长时间使用后，电源电压降低，则测量结果        （选填“大于”、“小于”或“等于”）实际的气体浓度。

7.（2023·江苏连云港）两个电阻R1、R2串联在电路中，已知R1＞R2。通过两个电阻的电流I1、I2的大小关系是I1     I2（选填“>”“=”或“<”），加在两个电阻两端的电压U1、U2的大小关系是U1       U2（选填“>”“=”或“<”）。
8.（2023·江苏泰州）如图甲所示电路，开关S1、S2闭合后两电流表的指针均指在同一位置，示数如图乙所示，则通过R1的电流为      A，两电阻之比R1∶R2=      ；只断开开关S2，电流表A1的示数将      （变大／变小／不变）。
  
9.（2025·四川凉山）在如图甲所示电路中，电源电压恒定，定值电阻R1的阻值为20Ω。闭合开关S，两电流表的指针均指在如图乙所示的位置。则电源电压为      V，定值电阻R2的阻值为      Ω。

10.（2025·黑龙江绥化）如图所示，在“探究电流与电阻的关系”的实验中，电源电压恒为4.5V，在电路中分别接入5Ω、10Ω、15Ω、20Ω的电阻进行实验。先将10Ω的电阻接入电路，闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为2V；再将电阻由10Ω更换为5Ω，调节滑动变阻器的滑片向______（选填“左”或“右”）端移动，直到电压表的示数为2V为止：要完成该实验，滑动变阻器的最大阻值至少为______Ω。

答案：
一、选择题：
1、A；2、B；3、C；4、C；5、D；
6、C；7、C；8、B；9、D；10、D；
11、D；12、C；13、C；14、D；15、A；
16、C；17、D；18、D；19、C；20、D
二、填空题：
1.并，L2，不变；
2.用电器，并联，变小；
3.L2断路；
4.(1)会，会；(2)串；
5.1.5，2096；
6.减小，增大，12，小于；
7.=，>；
8.1.44，1∶4，变小；
9.16，80；
10.左，25
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