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6.电学二（电功、电功率、电热）
一、选择题


1.（2023·江苏南通）某智能手机的锂电池上标有“”字样，该手机搭配了超级快充功能，快充时保持充电电压3.7V不变，增大充电的电流。若给锂电池充入80%的电能，需要充电40min，此时手机的快充电流大小跟哪种用电器正常工作时的电流最接近（  ）
A．节能灯	B．电风扇	C．电饭锅	D．电冰箱
2.（2025·四川达州）小芳家有一只标有“220V  1000W”字样的电热水壶。使用前，家中电能表示数如图所示；关闭其它用电器，只让电热水壶正常工作30分钟。下列说法正确的是（  ）

A．电热水壶的电阻为484Ω	B．电热水壶消耗的电能
C．此过程电能表指示灯闪烁了3000次	D．30分钟后电能表表盘示数为
3.（2025·四川遂宁）小聪在家长的陪同下了解家庭电路，打开配电箱进行观察。配电箱的情况以及电能表的表盘如图所示，请根据安全用电常识以及图中信息选出正确的一项（  ）







A．可用湿抹布擦拭配电箱
B．发现空气开关跳闸后应立即重新将其合上

C．他家同时工作的用电器总功率不能超过
D．他只让一个电热水壶工作，10s内电能表指示灯闪烁了3次，则该电热水壶的电功率为900W
4.（2025·山东卷）某商家销售的移动电源相当于大型“充电宝”，其铭牌如图所示。顾客咨询：“该移动电源可供2.5kW的用电器正常工作吗？”客服回复：“没问题，这是3kW·h的，3kW的用电器都可以正常使用。”该客服（   ）
	XX移动电源
电源规格：3kW·h
输出电压：220V
最大输出电流：10A


A. 说法正确	B. 混淆了电功率和电能
C. 混淆了电功率和电流	D. 混淆了电功率和电压
5.（2025·天津） 将标有“6V 6W”的甲灯泡和“6V 3W”的乙灯泡串联后，接在电压为9V的电源上。不考虑温度对灯丝电阻的影响，则（  ）
A. 甲灯能正常发光	B. 乙灯能正常发光
C. 两灯均能正常发光	D. 两灯均不能正常发光
6.（2025·四川自贡）如图为某用电器的I-U图像，其额定电压为12V，则额定功率是（  ）
A．0.6W	B．1.8W	C．3.2W	D．4.8W





 (
第6题
) (
第7题
)


7.（2025·四川达州）如图所示为定值电阻R和灯泡L的图像，灯泡L额定电压为2.5V．将两用电器串联在电源两端，灯泡L正常发光。下列说法正确的是（  ）
A．电源电压为2.5V	B．灯泡L额定功率为0.75W


C．R与灯泡L功率之比为	D．灯泡L的图像为图线B







8.（2025·江苏扬州）如图，电源电压U可调，是阻值为5Ω的定值电阻，为敏感元件，其阻值随电流增大而减小。电源电压从零增大，电路中电流逐渐增大。当电流为0.3A时，两端电压为1.5V。的功率为，的功率为。则（   ）






A．时，可能等于	B．时，一定小于
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9.（2025·江苏徐州）如图是电饭锅的简化电路，开关S控制“1”、“2”两个挡位。做饭时先高温烧煮，后焖饭、保温。则做饭过程中，开关S所处的挡位（  ）
A．一直在“1”挡	B．一直在“2”挡
C．先在“1”挡，后在“2”挡	D．先在“2”挡，后在“1”挡








10.（2023·江苏淮安）如图所示的电路中，电源电压恒定，为定值电阻，为电阻箱。闭合开关，调节的阻值，下列关于电流表示数、电压表示数、的功率及的阻值之间的关系图像正确的是（  ）




A． B． C． D．
11.（2025·山东济宁）将标有“2.5V  0.75W”的小灯泡接入如图所示的电路中。下列说法正确的是（  ）
A．开关闭合前，滑片应调到滑动变阻器的最左端
B．电流表应选“0~0.6A”的量程
C．开关闭合后，电流经过电流表流向灯泡
D．灯泡正常发光时，滑动变阻器接入电路的电阻为8.3Ω
12.（2025·四川巴中）如图所示的电路中，电源电压不变，闭合开关后，当滑片P在某一端点时，电流表示数为0.4A，小灯泡消耗的功率为0.4W；当滑片P移至中点时，电压表示数变化了1.5V，此时小灯泡正常发光，且消耗的功率为1.5W。下列说法中正确的是（  ）
A．电源电压4V
B．小灯泡正常发光时的电阻2.5Ω
C．滑动变阻器最大阻值15Ω
D．滑动变阻器的滑片P在中点时，滑动变阻器所消耗的电功率4.2W





13.（2024·江苏南通）图甲是灯泡L的图像，灯泡的额定电压为2.5V。将灯泡L接入图乙电路，已知电阻的阻值为，电流表量程为0~0.6A，电源电压可调。在电路安全工作的前提下，下列判断正确的是（提示：可在图甲中作出电阻的图像）（  ）
A．两条支路中的电流不可能相同	
B．灯泡实际功率总比电阻功率大
C．电路总功率最大可达到1.5W	
D．电源可调的最大电压为1.8V
14.（2025·江苏无锡）如图所示，是小红连接的测量小灯泡额定功率的电路，小灯泡的额定电流为0.3A，电源电压保持不变，R为定值电阻，滑动变阻器的最大阻值为20Ω，她将滑动变阻器的滑片P置于B端，断开开关S2，闭合开关S、S1，电流表示数为0.1A；移动滑片P置于A端，电流表的示数为0.2A；重新将滑片P移至B端，断开开关S1，闭合开关S、S2，移动滑片P使电流表的示数为0.3A；保持滑片P的位置不变，断开开关S2，闭合开关S、S1，电流表示数为0.16A。下列说法中正确的是（  ）
A．电源的电压为3V	
B．定值电阻R的阻值为10Ω
C．小灯泡的额定电压为3.8V	
D．小灯泡的额定功率为0.75W




15.（2025·四川德阳）图甲为通过灯泡和定阻电阻的电流与其两端电压关系的图像。把它们按图乙接入电路，闭合开关，电流表示数为，下列选项正确的是（  ）

A．电源电压为


B．定值电阻的阻值为


C．通过灯泡的电流为


D．灯泡的实际功率为




16.（2025·江苏苏州）如图甲，两个相同的容器中分别装有液体a、b，液体a的质量大于b的质量。用两个电热丝分别对液体a、b加热，电热丝的阻值大于的阻值，工作电压相同，且电热丝产生的热量均被液体吸收，液体a、b温度随时间的变化关系如图乙。下列说法正确的是（  ）
A．a、b为同种物质	B．a的比热容小于b的比热容


 (
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)C．相同时间内a、b吸收的热量相等	D．的电功率大于的电功率






17.（2024·江苏连云港）如图所示，电源电压不变，闭合开关S后，当滑动变阻器的滑片P向右移动过程中（  ）
A．电流表示数变小，灯变暗	B．电流表示数变大，灯变亮
C．电压表示数不变，灯亮度不变	D．电压表示数变小，灯亮度变亮






18.、、是三个规格不同的白炽灯泡。将它们串联起来接在某电源两端，如图甲所示，闭合开关后，三个灯泡从亮到暗排序为、、；若将它们并联起来接在同一个电源两端，如图乙所示，则闭合开关后，下列说法正确的是（各灯泡均安全，且忽略灯丝电阻的变化）（  ）
A．三个灯泡均比串联接入时亮	B．三个灯泡一样亮



 (
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)C．三个灯泡从亮到暗排序为、、	D．乙图中，若任意一个灯泡断路，其他灯也不亮








19.（2025·山东济南）如图为电阻的电流随电压变化的图像，下列说法错误的是（  ）


A．的阻值小于的阻值




B．将和并联接在电源上，的电流小于的电流




C．将和串联接在电源上，的电功率小于的电功率




D．将和并联接在电源上，的电功率大于的电功率

20.如图是小明设计的一款简易重力秤示意图。电源电压为3V，R0阻值为4Ω，R的粗细均匀、长为4cm、阻值为8Ω，不称重物时，滑片P位于R的最上端a处，弹簧C处于自然状态。弹簧C所受压力F与压缩量的关系如下表所示。不计滑片、弹簧、金属板的电阻，不计塑料盘和金属板的重力。闭合开关S后，以下说法正确的是（  ）

	
弹压缩量
	1
	2
	3
	4

	弹簧受到的压力F/N
	10
	20
	30
	40


A．所测重物的重力改变时，电压表和电流表的示数均会改变
B．被称重物重力增大时，电流表的示数减小

C．不称重物时，的电功率为2.25W
D．当电压表的示数为1V时，所测重物的重力为20N
二、填空题
1.（2025·江苏淮安）小明家电能表3月底的示数为，4月底的示数为。小明家4月份用电           kW·h。若电费按每千瓦时0.5元计算，则小明家4月份应交电费           元。
2.（2024·江苏盐城）在“对家庭用电的调查研究”综合实践活动中，小明发现家中电能表表盘如图所示，该电能表的示数为          kW·h，他家同时工作的用电器总功率不能超过        W。小明想测家中电水壶的功率，只让电水壶在电路中工作，当指示灯闪烁了48次，用时1min，则该电水壶的功率为        W。

3.（2024·江苏盐城）芯片体积小，元件密集。当芯片中有电流通过时，由于芯片元件有      ，不可避免地会产生热量，这种现象称为电流的      效应。为了不影响芯片的性能，通常让散热部件与芯片紧密结合，来降低芯片的温度，这是通过      的方式改变芯片内能。

4.（2025·江苏镇江）某电蚊香器中所用加热片的电阻与温度的关系图像如图所示，将此加热片接在电压恒定的电源两端，初温为25℃，刚开始时，随着温度的升高，加热片中的电流不断         ，温度达到         ℃时功率达到最大值。若该电蚊香器的实际功率为10W，则工作12h，可使标有“”字样的电能表指示灯闪烁         次。




 (
第6题
)5.（2023·江苏无锡）如图所示，是超市常用的塑料袋封口夹电路原理图，电源电压为，电热丝R阻值为。闭合开关S，电热丝温度升高，利用电流的               效应实现高温封口，内产生的热量为               J，若使用时总把塑料袋烫坏，可以               （选填“增大”或“减小”）电热丝的阻值。
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6.（2025·四川成都）小彬想制作一款有“低温”“中温”“高温”三个挡位的电加热器，电路如图所示。电源电压为24V，S2为单刀多掷开关，R1是阻值为12Ω的电热丝，R2为某种材料制成粗细均匀的电热丝，最大阻值为24Ω，触点2为R2的中点位置。当S1闭合，S2拨到触点3时，加热器处于      挡；加热器在“中温”挡下工作1min，电路消耗的总电能是      J。






7.（2024·江苏淮安）今年“五一”期间，小明在家长陪同下进行“综合实践活动”，利用家中的电能表测量家中空气炸锅的实际功率。小明把家中其他用电器全部断开后，将空气炸锅单独接入电路，观察到标有“/（）”字样的电能表指示灯闪烁，用时，则空气炸锅在这内消耗的电能为      ，实际功率为      W。
8.（2025·江苏南京）如图所示，电源电压U=6V，R1=5Ω，R2=10Ω；仅闭合S2，电路的总电阻为       Ω；仅闭合S3，电压表示数为4.5V，R3=       Ω；当S1、S2、S3均闭合时，电流表的示数为     A。R2消耗的功率为        W。
 (
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9.（2024·山东德州）图甲是一款家用蒸箱，图乙是其加热盘模块的简化电路，蒸箱有“低温”“中温”“高温”三挡，其中R1、R2为阻值不变的电热丝，当开关S1断开、S2接a时，蒸箱处于          挡，此时通过温控开关的电流为2A，已知蒸箱的额定电压为220V，，则R2的阻值为          ，高温挡的电功率为          W。





10.（2025·黑龙江绥化）如图所示，电源电压恒定，将定值电阻、按图甲、图乙两种方式接入电路，电阻在两电路中消耗的电功率分别为4W和9W，则______，乙图中电阻消耗的电功率为______W。

答案：
一、选择题：
1、C；2、D；3、D；4、B；5、B；
6、D；7、B；8、B；9、C；10、B；
11、B；12、C；13、D；14、D；15、D；
16、B；17、A；18、A；19、B；20、D
二、填空题：
1.120，60；
2.326.6，8800，1800；
3.电阻，热，热传递；
4.变大，180，360；
5.热，75，增大；
6.高温，1440；
7.0.02，1200；
8.15，15，1，3.6；
9.低温，22，2750；

10.，18


学科网（北京）股份有限公司
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