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	初中物理
	伏安法测电阻
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（答题时间：15分钟）
1. 如图所示，是某同学设计的伏安法测电阻的实验电路，图中①是____表，②是______表。为使①表的读数增加，变阻器的滑片P应向______移动（填“左”或“右”，下同）；为使②表读数减小，变阻器的滑片P应向______移动。
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2. 测电阻时，使用的电源电压是15 V，电压表有3 V和15 V两个量程，电流表有0.6 A和3 A两个量程，估计待测电阻的阻值大约为10 Ω，则电压表应选择______量程，电流表应选择______量程。
3. 在“伏安法测电阻”的实验中，滑动变阻器不能起到的作用是（     ）
A. 改变电路中的电流       

B. 改变被测电阻两端的电压
C. 改变被测电阻的阻值     

D. 保护电路
4. 在用“伏安法测电阻”的实验中，某同学列出下列几条注意事项，其中没有必要的是（    ）
A. 连接电路过程中，开关始终是断开的
B. 应从电源正极开始接线，开关应靠近电源正极
C. 使用电表前要选择量程，调零
D. 不准用导线将电源正、负极直接连在一起
5. 在用“伏安法测电阻”的实验中，电源电压为4.5 V，被测电阻的阻值约为10 Ω，则连接电路时，电流表的量程应选择（    ）
A. 3 A


        

B. 0.6 A




C. 任意一个均可




D. 无法判断
6. （安徽）小明利用图甲所示的电路图测小灯泡的电阻。
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图甲                        图乙
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R′

图丙
（1）请你根据电路图用笔画线代替导线，将图乙中的实验装置图连接完整。 
（2）实验中，用U、I分别表示电压表、电流表的读数，则小灯泡的电阻为            。
（3）若实验室只提供较小量程的电流表与一个电阻箱R′（能读出电阻值的变阻器）并联，减小通过电流表的电流，如图丙所示。老师肯定了他的想法，并指出电流表的内阻RA不为零，可以看成一个小电阻。为了保护电流表，在接入电路前，电阻箱的阻值应该调到最_______（选填“大”或“小”）。
7. 在测量定值电阻的实验中，
（1）连接电路时开关应__________。
（2）请你用笔画线代替导线，将图1中的实物电路连接完整。
（3）闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应移至_____（选填“A”或“B”）端。小青闭合开关后，移动滑片P到某一点时，电流表示数为0.2A，电压表示数如图2所示，为__________V，计算出的电阻值为__________Ω。
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图1                        图2                    图3

（4）小青仅把这一次实验测量所得的阻值作为最后的结果，你认为合适吗?______，理由是_______________________。
（5）如图3所示是其他两组同学根据测得数据作出的I－U图象，分析图象可知Ra___Rb（选填“>”、“＝”或“<”）。
（6）小珍连接好电路后闭合开关，发现无论如何移动变阻器的滑片P，电压表、电流表均有示数，但都不改变，原因可能是____________________________________。（写出一种即可）
[image: image7.jpg]e AMRRERTRERE. o |





[image: image8.jpg]il DGR




1. 电压  电流  右  左  解析：电压表测量定值电阻两端的电压，为使电压表的示数增大，应向右调节滑片，使变阻器的阻值减小，变阻器分得的电压减小，相应的定值电阻分得的电压增大；向左调节滑片，变阻器的阻值增大，电路中的总电阻增大，电流减小。
2. 15 V  3 A

3. C  解析：变阻器通过改变连入电路中的电阻，改变电路中的电流，调节部分电路两端的电压，同时，因为变阻器有限流作用，所以也起到了对电路元件的保护作用。
4. B  解析：连接电路时不一定非要从电源正极开始连接，也可以从电源负极开始连接；开关也不一定要靠近电源正极。
5. B  解析：由I＝＝0.45A知，电路中的最大电流约为0.45 A，小于0.6 A，若选了3 A的量程，误差较大。＝
6. （1）如图所示。
[image: image9.png]



（2）R＝；（3）小
7. （1）断开   

（2）如图所示
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（3）B   1.8   9
（4）不合适   没有多次测量取平均值以减小误差
（5）<

（6）滑动变阻器接在了C、D接线柱（或接在了A、B接线柱）
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