
测量电阻  习题课 
姓名              班级               学号               

1．如下图是伏安法测电阻的实验器材，其中电池组电压为6V，RX的阻值约为10Ω左右。
（1）如果电压表选择3V的量程。那么电流表应选用          的量程。这样做的优点是：①                                                    ；

②以免实验时间过长，因                而影响阻值。

（2）将图甲中器材连接成测定RX阻值的实验电路（要求：滑动变阻器的画片P处于最左端时，连入电路中的阻值最大）。
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（3）老师看到了他们的数据后，认为其中有一位同学的实验电路接错了。

A.你认为                 同学的电路接错了。

B.你的判断依据是                                                 。

（4）小明同学已将前两次实验的数据记入了正确的表中，第3次实验的电表指示如图乙所示，请将读数填入表中，并完成表中的有关计算。
（5）从记录表中看出，三次实验计算所得的电阻值不完全相同，其原因是           
               [image: image21.png]


                                        。
2．在“用电流表和电压表测电阻”的实验操作中，可能出现A、B、C、D四种错误，请将与之对应的不正常现象用短线连接。

A．电流表正负接线柱接反了                   a.电流表的示数较大，电压表示数为零

B．电压表的量程选小了                       b.移动滑片P，电压表、电流表的示数均无变化

C．电阻的两个接线柱间发生短路               c.电流表有示数，但电压表的指针迅速偏转到刻度盘的最右侧

D．变阻器的电阻丝全部直接连入电路           d.电流表[image: image2.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




的指针向零刻度线左侧偏转

3．用“伏安法”测量一只小灯泡的电阻[image: image3.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




。

（1）图甲是实验电路图，图上的圆圈表示电表，请在圆圈内填入相应的字母。
（2）[image: image4.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




某实验小组通过改变灯泡两端的电压，进行了三次测量，部分记录见上表。若电压表的示数为2.50V时，电流表的指针位置如图乙所示，请你填写表格中的两个空格。

（3）老师看了该小组的记录，提示说：你们注意到三次测量的电阻相差较大这个现象吗？通过交流，其它小组也有类似现象：灯泡电阻随电压增大、亮度增强而增大。经讨论，同学们认识到，实验是有误差的，但这个现象不[image: image5.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




能单纯用误差来解释。因为如果是误差，那么三次测得的电阻值应该相差              （填“较大”或“较小”），并具有               

（填“逐次增大”或“逐次减小”或“时大时小”）的特点，后来，同学们注意到灯泡发热、发光的特殊性，认为灯泡的电阻可能与             有关，并通过查阅课本得到了证实。[来源:学科网]
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[来源:学§科§网Z§X§X§K]
[image: image18.png]



4．用如图甲所示的电路可以测量一个未知电阻的
阻值，其中RX为待测电阻，R为电阻箱，S为单

刀双掷开关，R0为定值电阻。某同学用该电路进行实验，主要步骤有：
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（1）把开关S接在b点，调节电阻箱，使电流表的示数也为I；

（2）读出电阻箱的示数R；

（3）把开关S接在a点，读出电流表的示数为I；

（4）根据电路图连接实物，将电阻箱的阻值调到最大。
① 上述步骤的合理顺序是                                       ；

② 在步骤（1）中，电阻箱调节好后示数如图乙所示，则它的示数为             ；若已知R0的阻值为100Ω，则待测电阻的阻值为               。

③ 本实验所用的物理思想方法为                  。

5．请你利用电压表、电源、已知阻值的电阻R0、开关、导线，

测量待测电阻RX的阻值。

（1）在虚线框内画出实验[image: image6.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




的电路图。

（2）写出实验步骤和所测得的物理量[image: image7.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




。

（3）用所测量的物理量写出RX的表达式
RX=                 。

6．请你利用电流表、电源、已知阻值的电阻R0、开关、导线，
测量待测电阻RX的阻值。

（1）在方框内画出实验的原理图。

（2）写出实验步骤和所测量的物理量。
（3）用所测量的物理量写出RX的表达式
RX=                 。

7．图甲是测量定值电阻R的实物连接图。图中R阻值约为10Ω，滑动变阻器R，的规格为“20Ω，1A”。
(1) 请在图甲中将电路连接完整，要求滑片P在A端时接入的阻值最大。

（2）正确[image: image8.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




连接好电路后，闭合开关，调节滑动变阻器，当电压表的示数为2V时，电流表的示数如图所示，其读数为            ，则电阻的大小为                   。

（3）实验中，滑动变阻器的作用是                  [image: image9.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




                            。

（4）若在实验中发现电压表已损坏，仍利用该电路测出定值电阻R的阻值。要求写出实验步骤及所测的[image: image10.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




物理量，并以相应的符号表示。

步骤1：                                                                     ；

步骤2：                     [image: image11.png]FRM(ZXXK.COM B PR B
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       ；

步骤3：根据以上测出的物理量及题中的条件，用相应的符号写出计算电阻的表达式：

R=                  。

8．如图所示，是测量待测电阻RX的阻值所用的电路图和实验器材实物图，其中R0是阻值已知的电阻，电[image: image13.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




源是由多节干电池串联而成的，电压小于15V ，但确切数值未知，使用的过程中，电源电压不变。

（1）按照电路图连接实物图（导线不许交叉）。
（2[image: image14.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




）对照电路及实物图，简要写出实[image: image15.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




验中要测量的物理量及RX的表达式。



































